Langschildgarnitur für Standardtüren
Türdrückermodell L270 Montmartre
von KARCHER DESIGN

Langschild 230 mm x 43 mm x 4,5 mm,
mit 2-fach Verschraubung,
Schrauben sichtbar befestigt,
durchgehende Verschraubung M4,
Gleitlager aus Nylon,
fest drehbar gelagert,
8 mm exzentrisch gebohrter Hohlstift, 
Standardtürstärke 37 - 43 mm
Griffdurchmesser: 15 / 21 mm

Ausführung:
UN (ohne Schlüsselloch)
BB (Buntbart),
PZ (Profilzylinder),
BAD (Toilettenriegel)
WG (Wechselgarnitur) mit Rundknopf K382

Oberfläche: Chrom
Karcher Artikel Nr.:
L270 UN 50 (ohne Schlüsselloch)
L270 BB0 50 (BB Garnitur)
L270 PZ0 50 (PZ Garnitur)
L270 KAV 50 (RZ Garnitur)
L270 BAD 50 (WC Garnitur)
L270 WGR 50 (Wechselgarnitur DIN rechts)
L270 WGL 50 (Wechselgarnitur DIN links)

Oberfläche: Zirkonium
Karcher Artikel Nr.:
L270 UN 78 (ohne Schlüsselloch)
L270 BB0 78 (BB Garnitur)
L270 PZ0 78 (PZ Garnitur)
L270 BAD 78 (WC Garnitur)
L270 WGR 78 (Wechselgarnitur DIN rechts)
L270 WGL 78 (Wechselgarnitur DIN links)